Галерија слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду

Светог Саве бр.7

22240 Ш И Д

Број:244/2020

Датум: 15.06.2020. Године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈН Д 1.1.4/2020

**Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду**

Рок за достављање Понуда: **23.06.2020.година до 11:00 часова**

Отварање Понуда :**23.06.2020.године у 12:00 часова**

У Шиду,15.јун 2020.година

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” број

124/12, 14/15 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености

услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ

ВРЕДНОСТИ ЈН МВ – 1.1.4/2020

Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду

РЕДНИ БРОЈ: ЈН 1.1.4/2020

Шид, 15.06.2020. Године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив наручиоца: Галерија слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду

Адреса: ул. Светог Саве бр.7 22240 Шид

Интернет страница: www.savasumanovic.rs

ПИБ: 100928914

Матични број: 08017182

Шифра делатности: 9102

1.2 Напомена да се спроводи поступак јавне набавке мале вредности

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама.

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра – Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, ради унапређења свих система заштите

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор.

1.5 Контакт (лице и служба)

За све потребне информације у вези са предметном јавном набавком контакт особе у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, телефон 022/712-614 и на емејл:info@savasumanovic.rs

2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке

Предмет јавне набавке су добра – Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора - Унапређење свих система заштите у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду.

Предмет јавне набавке је ближе одређен у делу 3. Техничке спецификације.

Назив и ознака из Општег речника набавки: 35125000 – Систем надзора.

3 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

3.1 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке: Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора- унапређење свих система заштите у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду подразумева набавку, испоруку и инсталацију опреме, израду пројекта изведеног стања као и обуку корисника испоручене и инсталиране опреме, у свему према техничкој спецификацији:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Рбр*** | ***Назив добра*** | ***Јед.******мере*** | ***Кол.*** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** |
| **1.** | **Алармни систем и систем за мерење темпаратуре и влаге у простору**  |
| 1.1 | Набавка, испорука, монтажа и програмирање централе следећих карактеристика:а) минимално 10 зона, б) минимално 10 партиција,в) подржава NC, NO, 2EOL/NC i 2EOL/NO конфигурацију петље, г) минимално 100 програмабилних излаза,д) уграђен телефонски dialer за даљинско управљање,ђ) меморија минимално 5.000 догађаја,е) минимално 50 програмабилних тајмера,ж) минимално 10 корисника,з) прикључак за интеграцију KNX модула,и) у сагласности са EN50131 ниво 2.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Koм. | 1 |
| 1.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног кућишта са трансформатором следећих карактеристика:а) антисаботажна заштита,б) напајање: 230 V AC, 50-60 Hzв) трансформатор: 50 VA, излазни напон 20 V AC, 50 Hz,г) за унутрашњу монтажу.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 2 |
| 1.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора поплаве са следећим карактеристикама:а) напајање: 12 V DC,б) температура рада: -10 до +50 °C,в) тампер прекидач за заштиту од отварања и скидања. | Ком | 1 |
| 1.4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора покрета уз одговарајући носач са следећим карактеристикама:а) дуал елемент PIR сензор,б) дигитална температурна компензација,в) подесива осетљивост PIR сензора,г) антисаботажна заштита од отварања кућишта,д) функција пре-аларма,ђ) сигнализација пада напона испод 9 V ±5%.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 33 |
| 1.5. | Набавка, испорука, монтажа и програмирње зонских проширења:а) проширење система са 8 зона,б) подржава NC, NO, 2EOL/NC i 2EOL/NO конфигурацију петље,в) програмабилна вредност крајњег отпораг) могућност повезивања на RS-485 сабирницу. У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 4 |
| 1.6. | Набавка, испорука, монтажа, програмирање и повезивање тастатура:а) 3 функцијска тастера,б) RS-232 конектор за надзор система и управљање помоћу софтвера са графичким приказом.в) ЛЕД диоде за статус система,г) Уграђен читач картицад) темепературни опсег рада: -10° до +50°C ђ) у сагласности са EN50131 Ниво 2.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 3 |
| 1.7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хибридне телефонске дојаве са следећим карактеристикама:а) Подржава и GSM и PTSN мрежу,б) 2 секције гласовних записа,в) 20 алармних меморија,г) наоруожавање и разоружавање система путем смс поруке или тастатуре,д) 4 контролисана излаза путем смс-а или тастататуре.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom |  1 |
| 1.8. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање унутрашњих сирена са следећим карактеристикама:а) антисаботажна заштита против отварања кућишта и скидања са монтажне површине,б) активирање аларма у случају нестанка главног напајања,в) резервна батерија,г) температурни опсег рада: -10 до +50 °C,У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 3 |
| 1.9. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање спољне сирене са следећим карактеристикама:а) Може се изабрати 5 тонoва звучног сигнала;б) Потпуно водоотпоран. UV отпоран;в) Сирена јачине 120 db на 1m;г) Тампер заштита;д) Аларм може да репродукује гласовне поруке, корисник може да сними 2 говорне поруке у сирену.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 1 |
| 1.10. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање модула за KNX интеграцију са следећим карактеристикама:а) управљање KNX актуаторима путем алармног система,б) пријем информација из KNX система преко алармног контролног панела,в) директно повезивање са КNX сабирницом, г) електроника у складу са захтевима стандарда за уређаје КNX система. У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 1 |
| 1.11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање KNX интерфејса са следећим карактеристикама: а) омогућава комуникацију рачунара и KNX линије,б) могућност програмирања и конфигурације KNX уређаја,в) Могућност чувања догађаја генерираних на KNX линији у меморију,г) Могућност напајања KNX линије у кратким временским периодима.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |
| 1.12. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање напајања за KNX линију са следећим карактеристикама:а) Излазни напон 28-30 V DC, б) Излазна струја 640 mА.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |
| 1.13. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора темпeратуре и влажности са следећим карактеристикама: а) обједињен сензор температуре и влажности ваздуха,б) могућност искључења једног од два сензора,в) опсег мерења темпаратуре: -5° до +45°C,г) опсег мерења влажности: 0 до 100 %,д) Рад на KNX протоколу.У цену је урачуната и уградња основе.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 7 |
| 1.14. | Испорука и програмирање софтвера за праћење алармних стања темпаратуре и влажности, наоружавање и разоружавање како целог система, тако и одређених партиција преко радне станице. Софтвер на српском језику.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 1.15. | Испорука и програмирање софтвера за праћење алармних стања темпаратуре и влажности, наоружавање и разоружавање како целог система, тако и одређених партиција преко мобилног телефона. Софтвер на српском језику.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 1.16. | Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2 за напајање централе.  | m | 50 |
| 1.17. | Набавка, испорука и полагање кабла JH(ST)H 2x2x0,8mm2 за повезивање детектора и сирена са централом и за KNX линију.  | m | 2000 |
| 1.18. | Испорука и полагање каналица димензија 16x25mm. | m | 300 |
| 1.19. | Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику. | Комплет | 1 |
| 1.20. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,
* електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.
 | Комплет | 1 |
| **2.** | **Стабилни систем дојаве пожара**  |
| 2.1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање противпожарне конвенционалне централе следећих карактеристика:а) са 4 зоне, б) приказ свих текстуалних информација преко LCD дисплеја,в) уграђено резервно напајање,г) 4 контролна улаза чију функционалност је могуће програмиратид) 4 излаза програмирана од стране инсталатера који омогућавају интеракцију са другим системима.ђ) у сагласности са EN54.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |
| 2.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање детектора дима и топлоте следећих карактеристика:а) три радна режима (откривање дима и топлоте, откривање дима, откривање топлоте),в) детекција контаминације оптичке коморе.г) у сагласности са EN54.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 12 |
| 2.3. | Демонтажа радиоактивних детектора, њихов транспорт и трајно одлагање у овлашћену институцију. Предаја потврде да је детектор трајно преузет.  | Koм | 7 |
| 2.4. | Набавка, испорука и полагање кабла JH(ST)H 2x2x0,8mm2 за повезивање детектора са противпожарном централом.  | m | 500 |
| 2.5. | Испорука и полагање halogen free каналица димензија 16x25mm.  | m | 300 |
| 2.6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хибридне телефонске дојаве са следећим карактеристикама:а) подржава и GSM и PTSN мрежу,б) 2 секције гласовних записа,в) 20 алармних меморија,г) наоруожавање и разоружавање система путем смс поруке или тастатуре,д) 4 контролисана излаза путем смс-а или тастататуре.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 2.7. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,

електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.  | Комплет | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Систем видео надзора** |
| 3.1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање снимача следећих карактеристика:HIBRID 5M H.265, (6 CH snimač) 4 CH analogna + 2 CH IP ili 4 CH IP + 2 CH analogna. HD-TVI/AHD/IP,CVI Linux, CPU Cortex A9, DUAL STREAM digitalni video rekorder(DVR); video rezolucija TVI/AHD: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1; CVI: 4MP/3MP/1080P/720P/WD1, mogućnost izbora 2 IP kanala/5MP@25fps, rezolucija snimka 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps (PAL) / 15fps (NTSC), 1080P Lite/720P/WD1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC), 1080P: 12fps (PAL)/15fps (NTSC). Real time preview. Bit Rate 32Kbps/4Mbps. 1 audio ulaz/ 1 audio izlaz, video izlaz HDMI x 1: 1920x1080/1280x1024/1024x768; VGA x 1 : 1920x1080/1280x1024/1024x768; BNC x 1: CVBS/SPOT, hard disk 1 x SATA do 6 TB, RS485 - PTZ kontrola-opciono, back-up kroz USB, IE, CMS; Network protocol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP. Bandwidth 36/40 Mbps (access/transfer). 2 USB porta, nadzor preko mobilnog telefona iOS/Android. Pametna pretraga. Dimenzije 255x233x42 mm (W\*D\*H). Napajanje DC 12V/1.5A. Potrošnja ≤ 5W bez HDD. Temperatura od -10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% vlage.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |
| 3.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хард диска следећих карактеристика:HDD WD Purple 4TB 64MB SATA3 WD40PURZИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 3 |
| 3.3. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање доме камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD-TVI kupolna kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” Panasonic CMOS progressive senzor, MN34227+NVP2440H,inteligentno IR osvetljenje dometa do 30m, IR cut Filter, Video izlazi AHD/CVBS. OSD kontrola preko snimača, fiksni objektiv 3.6mm, AWB, AGC. Temperatura od-40°C ~ +70°C, DC12V, IP66Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 12 |
| 3.4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање доме камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD kupolna kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.8” SONY Starvis/Starlight CMOS progressive senzor, IMX290+NVP2450H, inteligentno IR osvetljenje dometa do 30m, IR cut Filter. Video izlazi AHD/CVI/CVBS. OSD kontrola kroz koaksijani kabl, 3x MOTORIZOVANI ZUM, AWB, AGC, DWDR. Temperatura od -20°C ~ +50°C, DC12V, IP66Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 4 |
| 3.5. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање булит камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD bullet kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.8” SONY Starvis/Starlight CMOS progressive senzor, IMX290+NVP2450H, inteligentno IR osvetljenje dometa do 50m, IR cut Filter. Video izlazi AHD/CVI/CVBS. OSD kontrola kroz koaksijani kabl, 4x MOTORIZOVANI ZUM, AWB, AGC, DWDR. Temperatura od -20°C ~ +50°C, DC12V, IP66 – Pogodna za spoljnu montažu.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |
| 3.6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање носача (дозне) за камере.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 18 |
| 3.7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање напајања за камере следећих карактеристика:Blok za napajanje, 18 kanala, 12V/25A, stabilisanИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |
| 3.8. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање клијентског рачунара за издвојено гледање камера следећих карактеристика:Intel® Core™ i5, i5-7500, 3,40GHz, 1x 8 GB DDR4 (2400MHz), Intel HD Graphics 630, SATA 1TB, HD audio with Realtek ALC221 codec, 10/100/1000 Mbit, 250 W, USB Optical Mouse, USB keyboardИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 3.9. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање монитора са носачима за зидну монтажу за издвојено гледање камера следећих карактеристика:Monitor 23.8" IPS LED, Rezolucija:1920 x 1080, Vreme odziva: 5 ms Kontrast: 1000:1, dinamički: 10M:1 Ugao vidljivosti: 178°/178° Osvetljenje: 250 cd/m² Povezivanje: VGA, DVI-D, HDMIИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |
| 3.10. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање свича следећих карактеристика:Upravljiv svič 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 3.11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање резервног напајања следећих карактеристика:UPS napajanje Line Interactive 1500VA, automatski restart nakon uspostavljanja napajanja, sa zaštitom, dve baterijeИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |
| 3.12. | Испорука и полагање halogen free каналица димензија 16x25mm.  | m | 300 |
| 3.13. | Испорука и полагање halogen free кабла RG59. | m | 2000 |
| 3.14. | Испорука и полагање halogen free кабла N2XH-J 3x1,5mm2. | m | 500 |
| 3.15. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,

електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.  | Комплет | 1 |

4 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

4.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

Понуда мора да буде састављена на српском језику, осим техничке спецификације која може бити на енглеском језику. Сва остала документа, уколико су на страном језику, морају бити преведена на српски језик и оверена од стране овлашћеног судског тумача.

4.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђач попуњава читко, како би могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице понуђача их потписује. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.

4.3 Понуда са варијантама и партије

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

4.4 Измене, допуне и опозив понуде

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да допуни, измени или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: ''Допуна понуде'', ''Измена понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку „**Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора**, редни број: ЈН Д 1.1.4/2020. Понуђач је дужан да јасно назначи која документа накнадно доставља, односно који део понуде мења. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

4.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач и обрнуто, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

4.6 Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у делу 5. конкурсне документације.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

4.7 Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- податке о члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- податке о понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- податке о понуђачу који ће издати рачун;

- податке о рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у делу 5. конкурсне документације.

4.8 Захтеви у погледу начина и услова плаћања, рока, као и осталих услова од којих зависи прихватљивост понуде

 Начин и услови плаћања

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача, на следећи начин:

* У року од 45 (четрдесетпет дана) од дана окончања посла а по уредно испостављеној фактури

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета.

Добављач је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу уговорене вредности, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, број 7/2018). Фактура Добављача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца, у року који не може бити дужи од три дана од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће плаћање извршити само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из претходног става, у супротном Добављач је дужан да откаже фактуру.

 Рок за реализацију предмета јавне набавке

**Рок испоруке и инсталације опреме која је предмет јавне набавке не може бити дужи од 90 дана од дана закључења уговора. У наведеном року мора бити извршена и обука корисника и израђен пројекат изведеног стања.**

Истовремено са испоруком добара Добављач је дужан да Наручиоцу преда и потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу добара.

Уколико добављач не испуни предмет уговора о јавној набавци у предвиђеном року, дужан је да плати Наручиоцу казну од 2% од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% уговорене цене.

 Место испоруке и инсталације

Испорука и инсталација опреме која је предмет јавне набавке, извршиће се у просторијама Галерије слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, на адреси: ул. Светог Саве бр.7 бр. 7 Шид.

 Квалитет

Добављач је дужан да гарантује квалитет испоручене опреме у складу са важећим стандардима произвођача.

 Гаранција

Добављач је дужан да за опрему која је предмет јавне набавке обезбеди гаранцију у трајању од најмање **24 месецa од извршене примопредаје.**

Добављач је дужан да током трајања гарантног рока замени добра на којима се установи недостатак, односно отклони квар најкасније у року од 15 дана од дана пријема позива од стране одговорног лица наручиоца.

 Примопредаја и рекламација

Квантитативно-квалитативна примопредаја предметних добара биће извршена у року од три дана од дана испоруке и инсталације предметних добара.

О квантитативно-квалитативној примопредаји сачињава се записник у којем се констатује да ли је добављач извршио своју уговорну обавезу у погледу количине, врсте и квалитета предметних добара, извршене инсталације истих, обуке корисника, као и да је предао пројекат изведеног стања.

Записник потписују овлашћени представници изабраног понуђача и наручиоца.

Уколико се приликом испоруке опреме која је предмет јавне набавке, утврде недостаци у квалитету или квантитету, сачињава се записник о рекламацији који потписују овлашћени представници добављача и наручиоца. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, замени добра на којима је установљен недостатак, односно да испоручи уговорену количину.

4.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена и све остале вредности у понуди морају бити исказане у динарима.

Понуђена цена обухвата цену предметне опреме, трошкове транспорта и испоруке, инсталације, обуке корисника и све друге зависне односно пратеће трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

**4.10 Обавезна средства обезбеђења испуњења обавеза понуђача и добављача**

**1) Понуђач је дужан да достави:**

1) Добављач је дужан да достави:

 Меницу за добро извршење посла, у тренутку закључења уговора о јавној набавци, са ОП обрасцем, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини до 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да продужи рок важења менице за добро извршење посла. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла уколико добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

Менице морају бити сопствене, бланко, не могу садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница и овлашћења који се води код Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету («Службени лист СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09-др. Закон и 31/11), што понуђач доказује достављањем потврда о извршеним регистрацијама меница издатим од стране банке понуђача.

4.11 Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

4.12 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, одговор доставити у писаном облику поштом, телефаксом или путем електронске поште и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу:Галерија слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, ул. Светог Саве бр.7, 22240 Шид, или имејл адресу: info@ savasumanovic.rs, са назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима за јавну набавку – **Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора**, у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, редни број: ЈН 1.1.4/2020.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија на начин прописан чланом 20. Закона о јавним набавкама, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. У случају да је од стране наручиоца или понуђача достављен документ путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

4.13 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4.14 Обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

4.15 Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

4.16 Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

**Критеријум за оцењивање понуда је најнижа понуђена цена.**

4.17 Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту цену, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. Уколико две или више понуда имају исту цену и исти гарантни рок, уговор ће бити додељен понуђачу који је понудио дужи рок важења понуде.

4.18 Обавезе понуђача по члану 74. став 2. Закона

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

4.19 Захтев за заштиту права

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. – 167. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија захтева за заштиту права истовремено се доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Радно време наручиоца је од 7:30 до 14:00 часова.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, и то тако што се уплатница попуњава следећим подацима:

Сврха уплате:

Републичка административна такса за ЗЗП за јавну набавку добара, „Унапређење система видео надзора у Министарству спољних послова (друга фаза)“, редни број: ЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корисник:

Буџет Републике Србије

Шифра плаћања:

153 или 253

Број рачуна:

840-30678845-06

Број модела:

97

Позив на број:

број јавне набавке (ЈН 1.1.4/2020)

4.20 Закључење уговора

Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ

**ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Копија извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда.  |
| 2. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да правно лице (Понуђач) и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | докази за правно лице:1) Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда из седишта домаћег правног лица или седишта представништва или огранка страног лица2) извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду3) извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне ПУ МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или пребивалишта законског заступника. уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.докази за предузетнике и физичка лица:1. извод из казнене евиденције надлежне ПУ МУП-а\*доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Уверење пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе.Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације\* доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 4. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона)**Напомена**: „За ову јавну набавку дозволе надлежних органа за обављање делатности, која је предмет ове јавне набавке, предвиђене су посебни прописима и то су:1.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу издаје Лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника2.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу издаје Лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите 3.Решење РС Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије о регистрацији радијационе делатности ниског ризика: Сервисирање јонизујућих детектора дима4.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије којим се правном лицу издаје Лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите 5.Решење Министарства Унутрашњих послова Републике Србије - Сектор за ванредне ситуације којим се овлашћује привредно друштво за обављање послова пројектовања и извођења посебних система и мера заштите од пожара - стабилних система за дојаву пожара6. Решење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије којим се правном лицу издаје Лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду | 1.Важеће решење / лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника2.Важеће решење / лиценца за вршење послова планирања система техничке заштите3. Решење о регистрацији радијационе делатности 4.Важеће решење / лиценца за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите5.Важеће Решење за обављање послова пројектовања посебних система и мера заштите од пожара - стабилних система за дојаву пожара (Б2)6. Важеће решење / лиценца за обављање послова безбедности и здравља на раду |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. | Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | изјава понуђача датом под материјалном и кривичном одговорношћу у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде која је саставни део конкурсне документације (потписује изјаву /Образац бр. ) |

РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке (докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) ЗЈН), односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, да у Изјави на свом меморандуму (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже **неопходним финансијским капацитетом**:- да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан | - Потврда Народне банке Србије |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | - да понуђач испуњава захтеве стандарда СРПС А.Л2.002:2015 за пружање услуга менаџмента из контролног центра и техничка заштита- понуђач је у обавези да достави ауторизацију произвођача понуђеног алармног система и система за дојаву пожара да је овлашћен за испоруку, уградњу (монтажу), пуштање у рад и сервис понуђене опреме на територији РС Србије  | - копије сертификата/потврде да је понуђач сертификован према стандарду СРПС А.Л2.002:2015. за пружање услуга менаџмента из контролног центра и техничка заштита- потврда произвођача MAF (Manufacturer Authorizathion Form) Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца. |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да има по било ком законском основу ангажовано:- Најмање 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом 450 - одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона.- Најмање 2 (два) дипломирана инжењера електротехнике, са лиценцом 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система.- Најмање 2 (два) запослена лица са уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду - Најмање 2 (два) дипломирана инжењера са лиценцом за делатност „Б2“ - Израда пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система.- Најмање 4 (четири) запослена лица са лиценцом за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника | 1. уговор о раду по било ком основу укључујући и уговор о делу и уговоре о привремено повременим пословима (у виду неоверене копије) са М-А обрасцима за та лица2. Лиценце Инжењерске коморе Србије или Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре3. Уверење Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије – Управа за безбедност и здравље на раду4. Лиценца МУП-а за израду пројеката стабилних система за дојаву пожара и извођење ових система5. Лиценца МУП-а за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисниканапомена:1. једно ангажовано лице може имати више тражених лиценци
 |
| 4. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да располаже довољним техничким капацитетом који је неопходан за извршење уговорних обавеза:- понуђач треба да поседујесертификате о усаглашеном систему пословања са захтевима следећих стандарда: ISO 9001, ISO 10002,ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001 - опсег примене треба да обухвати извођење електро радова и инсталација. Пројектовање, послови израде, планирања и надзора над извођењем пројеката система заштите од пожара и система техничке заштите. Монтажа и одржавање система техничке заштите и обуке корисника. - Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од опште одговорности на износ најмање од 5.000.000,00 РСД- Понуђач је у обавези да поседује полису осигурања од професионалне одговорности инжењера на износ од 50.000,00 ЕУР- понуђена опрема треба да задовољава све тражене техничке карактеристике, или да буде еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених- понуђач је у обавези да поседује 1 (један) софтвер за програмирање KNX од овлашћеног члана KNX асоцијације | - Фотокопијe важећих сертификата ISO 9001, ISO 10002,ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001- копије полиса осигурања - у сврху доказивања техничких карактеристика уз понуду приложити техничкe листове произвођача опреме и означити (маркирати) све тражене техничке карактеристике.- рачун о куповини софтвераУколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца |

5.3 Допунске напомене

 Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 5.1) и 5.2), биће одбијена као неприхватљива.

 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

 Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац 6.6, у делу 6. конкурсне документације).

 Докази о испуњености услова, могу се достављати у неовереним копијама.

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.1 ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и налепити на коверту са понудом)

ПОДНОСИЛАЦ:

назив:

адреса:

број телефона:

број телефакса:

имејл адреса:

име и презиме овлашћеног лица за контакт:

ПРИМАЛАЦ:

ГАЛЕРИЈА СЛИКА ,,САВА ШУМАНОВИЋ“ У ШИДУ

УЛ. СВЕТОГ САВЕ БР. 7

22240 ШИД

ПОНУДА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА **Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора**, У ГАЛЕРИЈИ СЛИКА ,,САВА ШУМАНОВИЋ2 У ШИД

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ, РЕДНИ БРОЈ: Ј:1.1.41/2020

НЕ ОТВАРАТИ!

датум и сат подношења:

(попуњава Писарница)

6.2 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са структуром понуђене цене

1) Понуда број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године у поступку јавне набавке мале вредности, за јавну набавку добара: **Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора**, у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, редни број: ЈН 1.1.4/2020.

Табела 1.

Подаци о понуђачу

Назив понуђача

Адреса понуђача

Матични број

ПИБ

Шифра делатности

Име особе за контакт

e-mail

Број телефона

Број телефакса

Број рачуна и назив банке

Лице овлашћено за потписивање уговора

2) Понуду дајем:

(заокружити а), б) или в) и податке уписати под б) или в))

Табела 2.

а) САМОСТАЛНО

б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

Име особе за контакт:

e-mail

Број телефона

Број телефакса

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

в) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

ПИБ:

Име особе за контакт:

e-mail

Број телефона

Број телефакса

Напомена: - Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели 2. потребно је копирати табелу 2. и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, табелу 1. треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у табели 2. овог обрасца.

3) Понуђена цена:

Укупно понуђена цена износи:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара без ПДВ и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

динара са ПДВ.

Табела 3 – техничка спецификација са структуром понуђене цене:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Рбр*** | ***Назив добра*** | ***Јед.******мере*** | ***Кол.*** | ***Јед.******цена без ПДВ******дин.***  | ***Јед.******цена са ПДВ******дин.***  | ***Укупна цена без ПДВ******дин.***  | ***Укупна цена са ПДВ******дин.***  | ***Назив******произвођача******добара,модел, ознака добра*** |
| ***(1)*** | ***(2)*** | ***(3)*** | ***(4)*** | ***(5)*** | ***(6)*** | ***(7)*** | ***(8)*** | ***(9)*** |
| **1.** | **Алармни систем и систем за мерење темпаратуре и влаге у простору**  |
| 1.1 | Набавка, испорука, монтажа и програмирање централе следећих карактеристика:а) минимално 10 зона, б) минимално 10 партиција,в) подржава NC, NO, 2EOL/NC i 2EOL/NO конфигурацију петље, г) минимално 100 програмабилних излаза,д) уграђен телефонски dialer за даљинско управљање,ђ) меморија минимално 5.000 догађаја,е) минимално 50 програмабилних тајмера,ж) минимално 10 корисника,з) прикључак за интеграцију KNX модула,и) у сагласности са EN50131 ниво 2.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Koм. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање металног кућишта са трансформатором следећих карактеристика:а) антисаботажна заштита,б) напајање: 230 V AC, 50-60 Hzв) трансформатор: 50 VA, излазни напон 20 V AC, 50 Hz,г) за унутрашњу монтажу.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора поплаве са следећим карактеристикама:а) напајање: 12 V DC,б) температура рада: -10 до +50 °C,в) тампер прекидач за заштиту од отварања и скидања. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора покрета уз одговарајући носач са следећим карактеристикама:а) дуал елемент PIR сензор,б) дигитална температурна компензација,в) подесива осетљивост PIR сензора,г) антисаботажна заштита од отварања кућишта,д) функција пре-аларма,ђ) сигнализација пада напона испод 9 V ±5%.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 33 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Набавка, испорука, монтажа и програмирње зонских проширења:а) проширење система са 8 зона,б) подржава NC, NO, 2EOL/NC i 2EOL/NO конфигурацију петље,в) програмабилна вредност крајњег отпораг) могућност повезивања на RS-485 сабирницу. У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Набавка, испорука, монтажа, програмирање и повезивање тастатура:а) 3 функцијска тастера,б) RS-232 конектор за надзор система и управљање помоћу софтвера са графичким приказом.в) ЛЕД диоде за статус система,г) Уграђен читач картицад) темепературни опсег рада: -10° до +50°C ђ) у сагласности са EN50131 Ниво 2.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хибридне телефонске дојаве са следећим карактеристикама:а) Подржава и GSM и PTSN мрежу,б) 2 секције гласовних записа,в) 20 алармних меморија,г) наоруожавање и разоружавање система путем смс поруке или тастатуре,д) 4 контролисана излаза путем смс-а или тастататуре.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom |  1 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање унутрашњих сирена са следећим карактеристикама:а) антисаботажна заштита против отварања кућишта и скидања са монтажне површине,б) активирање аларма у случају нестанка главног напајања,в) резервна батерија,г) температурни опсег рада: -10 до +50 °C,У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање спољне сирене са следећим карактеристикама:а) Може се изабрати 5 тонoва звучног сигнала;б) Потпуно водоотпоран. UV отпоран;в) Сирена јачине 120 db на 1m;г) Тампер заштита;д) Аларм може да репродукује гласовне поруке, корисник може да сними 2 говорне поруке у сирену.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање модула за KNX интеграцију са следећим карактеристикама:а) управљање KNX актуаторима путем алармног система,б) пријем информација из KNX система преко алармног контролног панела,в) директно повезивање са КNX сабирницом, г) електроника у складу са захтевима стандарда за уређаје КNX система. У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Kom | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање KNX интерфејса са следећим карактеристикама: а) омогућава комуникацију рачунара и KNX линије,б) могућност програмирања и конфигурације KNX уређаја,в) Могућност чувања догађаја генерираних на KNX линији у меморију,г) Могућност напајања KNX линије у кратким временским периодима.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање напајања за KNX линију са следећим карактеристикама:а) Излазни напон 28-30 V DC, б) Излазна струја 640 mА.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање сензора темпeратуре и влажности са следећим карактеристикама: а) обједињен сензор температуре и влажности ваздуха,б) могућност искључења једног од два сензора,в) опсег мерења темпаратуре: -5° до +45°C,г) опсег мерења влажности: 0 до 100 %,д) Рад на KNX протоколу.У цену је урачуната и уградња основе.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Испорука и програмирање софтвера за праћење алармних стања темпаратуре и влажности, наоружавање и разоружавање како целог система, тако и одређених партиција преко радне станице. Софтвер на српском језику.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Испорука и програмирање софтвера за праћење алармних стања темпаратуре и влажности, наоружавање и разоружавање како целог система, тако и одређених партиција преко мобилног телефона. Софтвер на српском језику.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Набавка, испорука и полагање кабла N2XH-J 3x1,5mm2 за напајање централе.  | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Набавка, испорука и полагање кабла JH(ST)H 2x2x0,8mm2 за повезивање детектора и сирена са централом и за KNX линију.  | m | 2000 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Испорука и полагање каналица димензија 16x25mm. | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Завршно испитивање, издавање атеста, обука, пуштање у исправан рад и предаја кориснику. | Комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,
* електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.
 | Комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Стабилни систем дојаве пожара**  |
| 2.1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање противпожарне конвенционалне централе следећих карактеристика:а) са 4 зоне, б) приказ свих текстуалних информација преко LCD дисплеја,в) уграђено резервно напајање,г) 4 контролна улаза чију функционалност је могуће програмиратид) 4 излаза програмирана од стране инсталатера који омогућавају интеракцију са другим системима.ђ) у сагласности са EN54.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање детектора дима и топлоте следећих карактеристика:а) три радна режима (откривање дима и топлоте, откривање дима, откривање топлоте),в) детекција контаминације оптичке коморе.г) у сагласности са EN54.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама. Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Демонтажа радиоактивних детектора, њихов транспорт и трајно одлагање у овлашћену институцију. Предаја потврде да је детектор трајно преузет.  | Koм | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Набавка, испорука и полагање кабла JH(ST)H 2x2x0,8mm2 за повезивање детектора са противпожарном централом.  | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Испорука и полагање halogen free каналица димензија 16x25mm.  | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хибридне телефонске дојаве са следећим карактеристикама:а) подржава и GSM и PTSN мрежу,б) 2 секције гласовних записа,в) 20 алармних меморија,г) наоруожавање и разоружавање система путем смс поруке или тастатуре,д) 4 контролисана излаза путем смс-а или тастататуре.У сврху доказивања техничких карактеристика доставити технички лист са обележеним (маркираним) техничким карактеристикама.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,

електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.  | Комплет | 1 |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **Систем видео надзора** |
| 3.1. | Набавка, испорука, монтажа и програмирање снимача следећих карактеристика:HIBRID 5M H.265, (6 CH snimač) 4 CH analogna + 2 CH IP ili 4 CH IP + 2 CH analogna. HD-TVI/AHD/IP,CVI Linux, CPU Cortex A9, DUAL STREAM digitalni video rekorder(DVR); video rezolucija TVI/AHD: 5MP/4MP/3MP/1080P/720P/WD1; CVI: 4MP/3MP/1080P/720P/WD1, mogućnost izbora 2 IP kanala/5MP@25fps, rezolucija snimka 5MP Lite@10fps, 4MP Lite/1080P@12fps (PAL) / 15fps (NTSC), 1080P Lite/720P/WD1@25fps (PAL) / 30fps (NTSC), 1080P: 12fps (PAL)/15fps (NTSC). Real time preview. Bit Rate 32Kbps/4Mbps. 1 audio ulaz/ 1 audio izlaz, video izlaz HDMI x 1: 1920x1080/1280x1024/1024x768; VGA x 1 : 1920x1080/1280x1024/1024x768; BNC x 1: CVBS/SPOT, hard disk 1 x SATA do 6 TB, RS485 - PTZ kontrola-opciono, back-up kroz USB, IE, CMS; Network protocol: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP. Bandwidth 36/40 Mbps (access/transfer). 2 USB porta, nadzor preko mobilnog telefona iOS/Android. Pametna pretraga. Dimenzije 255x233x42 mm (W\*D\*H). Napajanje DC 12V/1.5A. Potrošnja ≤ 5W bez HDD. Temperatura od -10°C ~ 50°C, 10% ~ 90% vlage.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Набавка, испорука, монтажа и повезивање хард диска следећих карактеристика:HDD WD Purple 4TB 64MB SATA3 WD40PURZИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање доме камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD-TVI kupolna kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” Panasonic CMOS progressive senzor, MN34227+NVP2440H,inteligentno IR osvetljenje dometa do 30m, IR cut Filter, Video izlazi AHD/CVBS. OSD kontrola preko snimača, fiksni objektiv 3.6mm, AWB, AGC. Temperatura od-40°C ~ +70°C, DC12V, IP66Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање доме камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD kupolna kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.8” SONY Starvis/Starlight CMOS progressive senzor, IMX290+NVP2450H, inteligentno IR osvetljenje dometa do 30m, IR cut Filter. Video izlazi AHD/CVI/CVBS. OSD kontrola kroz koaksijani kabl, 3x MOTORIZOVANI ZUM, AWB, AGC, DWDR. Temperatura od -20°C ~ +50°C, DC12V, IP66Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање булит камере следећих карактеристика:2 Mpixel Day&Night HD bullet kamera ili 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/2.8” SONY Starvis/Starlight CMOS progressive senzor, IMX290+NVP2450H, inteligentno IR osvetljenje dometa do 50m, IR cut Filter. Video izlazi AHD/CVI/CVBS. OSD kontrola kroz koaksijani kabl, 4x MOTORIZOVANI ZUM, AWB, AGC, DWDR. Temperatura od -20°C ~ +50°C, DC12V, IP66 – Pogodna za spoljnu montažu.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање носача (дозне) за камере.Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 18 |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање напајања за камере следећих карактеристика:Blok za napajanje, 18 kanala, 12V/25A, stabilisanИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање клијентског рачунара за издвојено гледање камера следећих карактеристика:Intel® Core™ i5, i5-7500, 3,40GHz, 1x 8 GB DDR4 (2400MHz), Intel HD Graphics 630, SATA 1TB, HD audio with Realtek ALC221 codec, 10/100/1000 Mbit, 250 W, USB Optical Mouse, USB keyboardИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање монитора са носачима за зидну монтажу за издвојено гледање камера следећих карактеристика:Monitor 23.8" IPS LED, Rezolucija:1920 x 1080, Vreme odziva: 5 ms Kontrast: 1000:1, dinamički: 10M:1 Ugao vidljivosti: 178°/178° Osvetljenje: 250 cd/m² Povezivanje: VGA, DVI-D, HDMIИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање свича следећих карактеристика:Upravljiv svič 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s Или еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Набавка, испорука, монтажа и повезивање резервног напајања следећих карактеристика:UPS napajanje Line Interactive 1500VA, automatski restart nakon uspostavljanja napajanja, sa zaštitom, dve baterijeИли еквивалентно са бољим карактеристикама од тражених. | Ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Испорука и полагање halogen free каналица димензија 16x25mm.  | m | 300 |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Испорука и полагање halogen free кабла RG59. | m | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Испорука и полагање halogen free кабла N2XH-J 3x1,5mm2. | m | 500 |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Израда Пројекта изведеног објекта:* папирна форма - 3 комада,

електронска форма (DVD, CD и др.) – 3 комада.  | Комплет | 1 |  |  |  |  |  |
| ***Рбр*** | ***Систем***  | ***Укупна цена без ПДВ******дин.***  | ***Укупна цена са ПДВ******дин.***  |  |
| **1.** | **Алармни систем и систем за мерење темпаратуре и влаге у простору** |  |  |  |
| **2.** | **Стабилни систем дојаве пожара** |  |  |  |
| **3.** | **Систем видео надзора** |  |  |  |
|  | **УКУПНО** |  |  |  |

5) Рок за реализацију предмета јавне набавке:

\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана закључења уговора.

(не дужи од 90 дана од дана закључења уговора)

6) Гарантни рок:

\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) месеци од примопредаје добара.

(не краће од 24 месеца)

7) Рок важења понуде:

\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) дана од дана отварања понуда.

(не краћи од 30 дана од дана отварања понуда)

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

за јавну набавку добара „Унапређење система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, редни број: ЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

за јавну набавку добара у поступку мале вредности – **Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора у** Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду“, редни број: ЈН 1.1.4/2020.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), заступник понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву:

И З Ј А В А

Изричито наводим да испуњавам следеће услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији)

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Датум:

Потпис овлашћеног

лица понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача. Изјаву копирати у броју примерака колико је чланова групе понуђача и доставити је за сваког члана групе понуђача.

6.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА

за јавну набавку добара у поступку мале вредности – „**Набавка и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора у** Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, редни број: ЈН 1.1.4/2020.

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), заступник подизвођача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_, под материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу изјаву

И З Ј А В А

Изричито наводим да испуњавам следеће услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4) да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум:

Потпис овлашћеног

лица подизвођача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача. Изјаву копирати у онолико примерака колико је подизвођача.

6.6 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У овом обрасцу понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства обезбеђења.

Р. Бр.

Врста трошкова

Износ трошкова

1.

2.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.8 ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ КОЈЕ РАДИ ЗА ПОНУЂАЧА И КОЈЕ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРНО ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

за јавну набавку добара „Унапређење система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, редни број ЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Овим потврђујем да имам запослена следећа лица:

Име и презиме

Стручна спрема

Датум заснивања радног односа тј. радног ангажовања

Врста радног односа (одређено/

неодређено време), тј. радног ангажовања

Напомена: По потреби овај образац копирати у више примерака.

\*Уз ову изјаву доставити за свако од наведених лица копије обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, копије важећих лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије из којих се види да лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори; копије лиценци за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6.9 ИЗЈАВА О ЧУВАЊУ ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

ИЗЈАВЉУЈЕМ под кривичном и материјалном одговорношћу да ћу приликом реализације Уговора о унапређењу система видео надзора у Галерији слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду чувати све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу који се односи на информације које се односе на распоред просторија, инсталације и друге елементе, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу.

Датум:

Потпис овлашћеног лица

понуђача

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. МОДЕЛ УГОВОРА

о **Набавци и уградња алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора**

у Галеријис лика ,,Сава Шумановић“ у Шиду

закључен између:

1. Галерије слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду , ул: Светог Саве бр.7 коју, заступа Весна Буројевић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор (у даљем тексту: Добављач)

- са подизвођачем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор;

- односно са члановима групе понуђача:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, које заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, директор

Уводне одредбе

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности добара за јавну набавку редни број: ЈН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Унапређење система видео надзора у Министарству спољних послова;

- да је Добављач дана \_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године доставио понуду број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године, која у потпуности одговара условима и захтевима из конкурсне документације, а која је саставни део овог уговора;

- да је Наручилац уз примену критеријума најнижа понуђена цена донео Одлуку о додели уговора број: //////-////16 од ////////// године, којом је понуду Добављача изабрао као најповољнију.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са **набавком и уградњом алармног система, система за мерење влаге и температуре у простору, стабилног система дојаве пожара и система видео надзора** за потребе Наручиоца, у свему према понуди Добављача број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020. године и техничким спецификацијама Наручиоца.

Предмет уговора обухвата испоруку и инсталацију опреме, као и обуку корисника.

Добра из става 1. овог члана у потпуности морају да испуњавају тражени квалитет према изабраној понуди Добављача.

Добављач гарантује за исправност купљених добара као и да иста немају стварних и правних недостатака.

Уговорена цена

Члан 3.

Укупно уговорена цена износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (словима: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) динара са ПДВ-ом.

Цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена предметних добара, трошкове транспорта, испоруке, инсталације, обуке корисника као и сви зависни трошкови.

Начин, рок и услови плаћања

Члан 4.

Наручилац ће плаћање извршити на следећи начин:

Плаћање ће бити извршено у року од 45 (четрдесетпет) дана на рачун Добављача назначен на фактури.

Добављач је дужан да за испоручена добра изврши регистрацију фактуре на основу закљученог уговора и на основу уговорене вредности, у Централном регистру фактура који се води код Управе за трезор у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС“, број 7/2018). Фактура Добављача мора бити предата у два примерка на Писарници Наручиоца, у року који не може бити дужи од три дана од дана извршене регистрације у Централном регистру фактура.

Наручилац ће плаћање извршити само ако су фактуре исправно регистроване у Централном регистру фактура и достављене Наручиоцу у року из претходног става, у супротном Добављач је дужан да откаже фактуру.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са могућностима извршења буџета Републике Србије.

По исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Добављачу по основу и у вези са овим уговором.

Средство финансијског обезбеђења

Члан 5.

Добављач је у тренутку закључења уговора, Наручиоцу предао меницу за добро извршење посла, са ОП обрасцем, потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује Наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у висини до 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока.

Наручилац ће уновчити меницу уколико Добављач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима на начин предвиђен уговором.

Ако се за време трајања овог уговора промени уговорени рок, Добављач је дужан да продужи рок важења менице из става 1. овог члана.

Меница из става 1., овог члана мора бити сопствена, бланко, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Рок, начин и место испоруке, инсталације и обуке

Члан 6.

Рок испоруке и инсталације опреме која је предмет овог уговора не може бити дужи од \_\_\_\_ дана од дана закључења уговора. Добављач је дужан да у року из овог става изврши и обуку корисника и сачини и преда пројекат изведеног стања.

Истовремено са испоруком добара Добављач је дужан да Наручиоцу преда и потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу добара.

Испорука и инсталација добара која су предмет овог уговора, извршиће се у просторијама Галерије слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду, на адреси: ул. Светог Саве бр.7 22240 Шид.

Гаранција

Члан 7.

Добављач је дужан да за испоручену и инсталирану опрему обезбеди гаранцију у трајању од \_\_\_ месеци од извршене примопредаје.

Добављач је дужан да током трајања гарантног рока замени добра на којима се установи недостатак, односно отклони квар најкасније у року од 15 дана од дана пријема позива од стране одговорног лица наручиоца.

Примопредаја и рекламација

Члан 8.

Квантитативно-квалитативна примопредаја предметних добара биће извршена у року од три дана од дана испоруке и инсталације предметних добара.

О квантитативно-квалитативној примопредаји сачињава се записник у којем се констатује да ли је добављач извршио своју уговорну обавезу у погледу количине, врсте и квалитета предметних добара и извршене инсталације истих, обуке корисника, као и да је предао пројекат изведеног стања.

Записник потписују овлашћени представници изабраног понуђача и наручиоца.

Уколико се приликом испоруке опреме која је предмет јавне набавке, утврде недостаци у квалитету или квантитету, сачињава се записник о рекламацији који потписују овлашћени представници добављача и наручиоца. Добављач је дужан да најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији, замени добра на којима је установљен недостатак, односно да испоручи уговорену количину.

Уговорна казна

Члан 9.

Уколико Добављач не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану 6. став 1. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 2%о од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% уговорене цене.

Приликом исплате Наручилац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из става 1. овог члана.

За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана Наручилац није обавезан да тражи сагласност Добављача, али је дужан да га у року од осам дана писмено обавести о разлозима извршеног умањења.

Чување пословне тајне и безбедносна провера

Члан 10.

Добављач је дужан да чува пословне тајне Наручиоца.

Добављач је дужан да у оквиру својих активности брине о угледу Наручиоца и његове делатности.

Добављач је дужан да приликом потписивања уговора достави имена ангажованих извршилаца који ће бити задужени за инсталацију опреме, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Галерије слика ,,Сава Шумановић“ у Шиду. Добављач је дужан да уместо лица за која се утврди да не испуњавају безбедносне услове, обезбеди адекватну замену, односно друге извршиоце.

Саставни део уговора

Члан 11.

Саставни део овог уговора чини:

- Прилог 1, Понуда Добављача број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_ 2020. године, заведена код Наручиоца под бројем ////////////////// од /////////////// године;

- Прилог 2, Техничке спецификације Наручиоца;

- Прилог 3, Изјава о чувању поверљивих података;

- Прилог 4, Споразум о заједничком наступу (у случају заједничке понуде).

Раскид уговора

Члан 12.

Свака уговорна страна може отказати овај уговор и пре истека рока из члана 6. овог уговора, достављањем писаног обавештења другој страни.

Свака уговорна страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране.

Завршне одредбе

Члан 13.

С обзиром на то да уговорне стране овај уговор закључују у међусобном поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима савесности и поштења.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, и други важећи прописи који регулишу област предмета овог уговора.

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према прописима Републике Србије.

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем.

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном суду у Сремској Митровици.

Члан 14.

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна.

Члан 15.

Овај уговор сачињен је у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној страни припада по три примерка.

за Добављача, директор

за Наручиоца, директор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Весна Буројевић)